**URZĄDZENIA DO PRZENIESIENIA – OPIS.**

**1.** **BUJAK 1**   
dł. 0,80  
szer. 0,50  
wys. 0,80  
strefa bezpieczeństwa - śr. 2,5

**2.** **BUJAK 2**

dł. 1,10  
szer. 0,30  
wys. 0,85  
strefa bezpieczeństwa - śr. 2,5  
  
**3. HUŚTAWKA WAGOWA**  
dł. 3,00  
szer. 0,50  
wys. 0,80  
strefa bezpieczeństwa - 6,00 x 3,50  
max. wysokość upadku 0,75  
  
**4. HUŚTAWKA**   
dł. 3,20  
szer. 1,60  
wys. 2,15  
strefa bezpieczeństwa - 3,20 x 7,50  
max. wysokość upadku 1,30

**5. ZESTAW ZABAWOWY**

Zestaw zabawowy 32

Wymiary:

Długość: 4,59 m

Szerokość: 4,56 m

Wysokość: 3,40 m

Maksymalna wysokość upadku: 1,60 m

Strefa bezpieczeństwa: 14,20 m x 8,00 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo o śr. 56 mm (2 x wieża z dachem trójkątnym),

- rura PE śr. 56 cm, dł. 2 m,

- 1 x ślizg o długości 3,00 m, szer. 0,51 m wykonany ze stali nierdzewnej z elementami

ocynkowanymi i malowanymi proszkowo,

- zabezpieczenia, osłony, daszki ze sklejki wodoodpornej,

- 1 x ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej,

-1 x rura strażacka o śr. 27 mm wykonany ze stali malowanej proszkowo,

- 1 x drabinka wejściowa wykonana z rury o śr. 33,70,

- przeplotnia z lin z rdzeniem polipropylenowym o śr. 16 mm w oplocie stalowym,

- montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm.

